MITIGACION AMBIENTAL – CATEGORIA 3



  



UNIDAD: HOMBRE-MES

   

ITEM  No. 

1.
DESCRIPCION

Este ítem se refiere a las actividades de mitigación de impacto ambiental en el transcurso de ejecución de la obra.

2.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El agua a utilizar en el riego del suelo para evitar polvo, debe ser limpia, clara; no se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario; el Supervisor de Obra aprobará las fuentes de agua a ser utilizadas.
Las bandas de seguridad serán de plástico, polietileno con mensajes de información, precaución o restricción.

Las bolsas de basura serán de material polietileno, las escobas deben ser fuertes, específicas para la recolección de basura.

La manguera a proveer será de goma protegida por lona.
Todos los materiales a utilizar en el ítem deben ser verificados en su calidad y cantidad, por la supervisión. Las cantidades totales a utilizar en todo el proyecto están definidas en el punto 4. Memoria de cálculo de estas especificaciones técnicas
3.
FORMA DE EJECUCION

Los letreros de precaución y las bandas de seguridad, instruidos por supervisión, deben colocarse en todos los lugares donde se ejecuten trabajos, en los lugares que requieran la precaución de algún peligro para el transeúnte o conductor de vehiculo.
Los basureros se ubicaran en diferentes puntos que abarquen la totalidad del barrio, para permitir la recolección de la basura, del contratista y del vecindario que no fuese posible recoger debido a las interrupciones de vías; el supervisor coordinara con la empresa de recolección de basura para definir el lugar final de acopio de la basura recolectada; dos o tres veces a la semana; el contratista mediante una persona encargada y bolsas de polietileno trasladara hasta este punto de acopio; para que la Empresa Municipal de Basura, realice el transporte final al botadero municipal. 
Los pasos peatonales, letreros de precaución y basureros de recolección de basura serán construidos de acuerdo a diseño definido en los planos del proyecto. 

El riego de superficies con mucho polvo se realizara utilizando las mangueras de goma; debe evitarse la creación de fangos por un excedente del uso de agua.
Campamentos

Los campamentos, ambientes que vaya a utilizar el contratista deberán estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua, locales apropiados para la preparación y consumo de alimentos, sistema de alcantarillado y sistemas de recolección y disposición de basura no orgánica.

Al abandonar los campamentos o ambientes independientes, las empresas contratistas deberán recoger y retirar la basura, escombros u otros desechos a los lugares apropiados.

Las canchas de maquinaria deberán contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de hidrocarburos y otras substancias contaminantes.

El CONTRATISTA no quemará gomas de caucho, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o materiales similares que produzcan humo denso, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.  Se ejercerá sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños a la propiedad privada o provoque contaminación excesiva del aire.

Seguridad Industrial

La supervisión debe hacer cumplir al contratista la seguridad industrial de su personal profesional y de obreros, mediante la provisión de implementos como Botas de goma, Guantes de cuero, Cascos, Botiquín, Guantes de goma, Botines de seguridad, Overol, Protectores auditivos (de inserción), Cinturón de seguridad (arneses), Respiradores, Antiparras, cuyo costo esta comprendido en el pago de beneficios sociales en el precio unitario de cualquier actividad o ítem de la obra. 
El contratista debe hacer cumplir a sus obreros el uso de los cascos de seguridad en todo momento. De la misma manera, para la ejecución de mezclas, pintura, excavaciones u otros, los obreros deben utilizar los respiradores, audífonos y lentes anti empaño, según el caso.

Salud Ocupacional

El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud.
Los obreros deberán ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados que eviten la inhalación de polvo o gases que se desprenden en los trabajos de excavación de mezclas asfálticas, preparación de mezclas de hormigón, pinturas, etc.

Hallazgos arqueológicos, paleontológicos y otros de interés científico

En el caso de algún descubrimiento de ruinas, sitios de asentamientos indígenas, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos y otros objetos de interés científico, durante la realización de las obras, el CONTRATISTA tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio del descubrimiento y para informar al Supervisor, el cual notificará inmediatamente a autoridad estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos.  El CONTRATISTA cooperará y al pedido del Supervisor ayudará en la protección, relevamiento y traslado de los hallazgos.

Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el  avance de la obra, el Supervisor tomará en consideración para los ajustes apropiados en el plazo de contrato.

Protección de árboles y áreas verdes

En zonas donde existen árboles, el contratista debe controlar que sus obreros eviten el talado, podado y reubicación de los mismos; en el caso de que algún árbol entorpezca los trabajos del contratista, deberá solicitar al supervisor la acción a realizar; el mismo que debe realizar el informe respectivo al Contratante para la aprobación de talado, podado o reubicación.

Los árboles de gran tamaño, con valor genético, paisajístico o histórico que se encuentren en el trazado de la obra no deben ser afectados.

Ruido

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido exterior medidos a una actividad sensible al ruido no superen los 80Db (a) durante períodos de tal actividad.  La actividad sensible al ruido se define como cualquier actividad para la cual los niveles reducidos de ruido son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo proyectado.  Las actividades sensibles de ruido incluyen, pero no están limitadas, a aquellas asociadas con residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, bibliotecas, parques y áreas recreacionales.

El Supervisor vigilara el ruido  vinculado a la construcción como lo estime conveniente; verificara que los niveles de ruido alcanzados no sean generados por motores y equipo en malas condiciones; en el caso de que los niveles de ruido superen los parámetros aquí señalados, el Contratista tomará las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones.

El Contratista será responsable de todos los costos vinculados a la reducción del ruido de la construcción y al retraso de las operaciones debido al no cumplimiento de estos requisitos.

Estos requisitos no son aplicables si el ruido ambiental (ruido producido) por fuentes que no sean de las operaciones del Contratista  en el punto de recepción sea mayor que el ruido que haga la operación del Contratista en el mismo punto.

Erosión y sedimentación
El Contratista ejercerá toda la precaución razonable, incluyendo la aplicación de medidas transitorias y permanentes, durante la duración del contrato, para controlar la erosión y minimizar la sedimentación de ríos y  arroyos.

Las medidas de control de sedimentación y erosión permanente serán aplicadas al material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con la construcción, incluyendo fuentes de material local, amontonamiento de materiales, áreas de desechos y caminos de servicio.

Las medidas transitorias serán coordinadas con la construcción de instalaciones de drenaje permanente y otras faenas contratadas en la medida que sean practicables para asegurar el control económico, efectivo y continuo de la erosión y la sedimentación.
La supervisión debe verificar que los puntos finales de las obras de drenaje no generen erosión.
Respeto a la Propiedad Privada

El Contratista no depositará ningún material en terrenos de propiedad privada sin previa autorización del propietario; la autorización deberá estar debidamente ejecutada y notariada con la aprobación de la Supervisión.
La supervisión solicitara al contratante el trazo de la línea municipal en cada vía a intervenir; para permitir el trazo definitivo mediante las obras de mejoramiento.

Retiro de escombros y material excedente

El Contratista no depositará el material sobrante en las corrientes de agua ni al aire libre.  En lo posible empleará tal material para realizar rellenos de zanjas o en la construcción de terraplenes.

El Contratista utilizará los sitios de depósitos o de retiro autorizados por el Supervisor.

Los camiones de volteo serán equipados con coberturas de lona para evitar el polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales cargados.

4.
MEMORIA DE CÁLCULO

DATOS:

TIPO DE OBRA: 


MEJORAMIENTO DE BARRIOS

COMPONENTES DE OBRA:
Mejoramiento de Vías


Graderías 


Drenaje (tendido tuberías, cámaras, embovedado, canales

Casa Comunal

Campo deportivo

Módulos sanitarios, otros.

NUMERO PROMEDIO

DE FRENTES DE TRABAJO:
15 - 20

PLAZO EJECUCION PROMEDIO:
8 Meses

IMPACTO AMBIENTAL:

CATEGORIA 3

FACTORES:
Aire, Seguridad Industrial, Residuos Sólidos (Factores que el ítem permite cumplir su mitigación; los otros factores deben hacer cumplir la supervisión de la obra.)

DETERMINACION DE CANTIDADES:

Las cantidades del análisis de precio unitario de seguridad industrial han sido determinadas considerando la ejecución de la obra en un plazo de 8 meses y con un promedio de 80 hombres/mes; es decir, el monto total que permite proveer todas cantidades que a continuación se presentar, se obtienen del producto del precio unitario por el plazo y la cantidad promedio de personal.

Número Promedio de Obreros y Personal Clave:

80 obreros

Plazo de ejecución de la obra:



8 meses

Seguridad peatonal y vehicular en vías del barrio debido a ejecución de obras: zanjas, desempiedre, conformación de plataforma de vía, excavaciones, corte de terreno, etc. 

	Detalle
	Unidad
	Cantidad (*)

	
	
	Parcial
	Total

	Letreros metálicos de precaución
	Pza
	-
	15

	Bandas de Seguridad
	ml
	2
	1.920


Recolección de basura y traslado a lugar de acopio para posterior transporte hasta basurero municipal (complementario al que realiza la empresa de basura; a verificar por la supervisión de obra) 

	Detalle
	Unidad
	Cantidad (*)

	
	
	Parcial
	Total

	Basurero metálico
	Pza
	-
	8

	Escoba
	Pza
	0.015
	9

	Bolsas de basura
	Pza
	1.2
	768

	Encargado de transporte de basura

De basureros a punto de acopio final.
	Hr
	0.5
	10hr/semana


Se ha considerado el riego de zanjas para evitar la generación de polvo, en los lugares que así requieran:

	Detalle
	Unidad
	Cantidad (*)

	
	
	Parcial
	Total

	Agua
	L
	250
	4 – 5 m3/semana

	Manguera
	Pza
	0.35
	224 ml


Las cantidades siguientes permiten construir 3 pasos peatonales, para cruce de zanjas:

	Detalle
	Unidad
	Cantidad (*)

	
	
	Parcial
	Total

	Madera
	P2
	0.3
	192

	Clavos
	Kg
	0.005
	3,2

	Carpintero
	Hr
	0.04
	3 días


El ítem considera la higiene del personal del contratista mediante el suministro de jaboncillo y papel higiénico. La supervisión de obra debe verificar que el contratista disponga de baños destinados al uso del personal clave y de obreros, mediante el ítem de instalación de faenas.

(*) Cantidad Parcial – Cantidad de materiales y mano de obra del precio unitario por Hombre-mes
(*) Cantidad Total – Cantidades totales al final del plazo total de obra (8 meses) y de un número promedio de 80 obreros/mes.
5.
MEDICION

El ítem correspondiente será medido por hombre y mes en obra. 
Para cada planilla de pago mensual el contratista presentara una planilla con el número y listado de obreros y personal clave promedio del mes; además, debe presentar la cantidad de basureros, pasos peatonales, letreros y otros, obtenidos con el pago de esa planilla de pago.
6.
FORMA DE PAGO

El pago por este ítem se hará por hombre y mes en obra, según el precio unitario de la propuesta aceptada, en el que están comprendidos todos los materiales, herramientas, mano de obra, leyes sociales, etc.

