RIESGOS LIGADOS A LAS ARCILLAS EXPANSIVAS

1.- 
TIPO DE RIESGO:


Inestabilidad Volumétrica

2.-
DESCRIPCION:


La inestabilidad volumétrica determina movimientos diferenciales del terreno con hinchamiento y compresión que distorsionan las estructuras que soportan.

Una propiedad peculiar de las arcillas expansivas es la de experimentar cambios de volumen (hinchamiento y disminución), cuando varía su contenido de agua.


De todos los riesgos ligados a factores geológicos, éste es el único derivado de la inestabilidad volumétrica y en consecuencia el menos conocido.  Su carácter de riesgo no catastrófico y el largo periodo que aveces tarda en manifestarse a contribuido en que poco se lo conozca.


Un gran porcentaje de las unidades geológicas que constituyen los suelos del territorio urbano de La Paz, contienen como material ligante (matrix) arcillas con capacidad expansiva.


Por las condiciones difícilmente identificables de este “riesgo oculto”, no mapeable; no ha sido posible incluir en el presente mapa de riesgos, sin antes explorar el subsuelo y sean analizados cuidadosamente estos materiales en un laboratorio de suelos, por la confusa mezcla en la que se encuentran.  Sin embargo, un trabajo de investigación exclusivo podría orientar a elaborar un mapa de riesgos vinculados a los suelos que los contienen.

3.-
UBICACIÓN:


Es un riesgo que no es conocida su ubicación exacta.  Puede presentarse en cualquier tipo de suelos de La Paz, exceptuándose de su contenido a las Gravas de la Formación Miraflores y las terrazas aluviales.

4.-
GRADO DE RIESGO:


Potencial.

5.- 
EFECTOS:

· Deterioro de taludes

· Rotura de ductos (agua potable y servicios sanitarios)

· Ruina de muros

· Deformación de pavimentos

· Destrucción de cimentaciones

· Agrietamiento de estructuras

6.-
PREVENCIÓN:

· Evitar los suelos expansivos

· Impedir las transferencias de humedad

· Minimizar el efecto de la agresividad de estos suelos mediante estructuras adecuadas.

7.-
ORIGEN:

7.1 Natural:

-Sedimentación natural en la cuenca de La Paz.

-Mezcla en depósitos de torrentes de barro

-Aguas subterráneas que producen alteraciones en el volumen

7.2. Inducido:

-Fugas de colectores sanitarios o ductos de agua potable.

-Riego de jardines.

8.-
AREA:


Inextensa

9.-
RECOMENDACIONES:

· Mediante Estudios Geotécnicos se debe evitar fundaciones en suelos de arcillas expansivas.

· Drenes que evacuen el agua del subsuelo, cuando éstas estén presentes.

· En excavaciones limitar en lo posible la desecación o humectación excesiva del  terreno.
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